VÝPIS MATERIÁLU

1. POTRUBÍ OCELOVÉ MĚDĚNÉ ?????

DN 10 95 m

DN 15 25 m

DN 20 16 m

DN 25 4 m

2. OTOPNÁ TĚLESA

Korado Radik Klasik, výrobce Česká Třebová

10/500/500 2 ks

10/500/700 1 ks

10/600/900 3 ks

10/600/1000 2 ks

10/600/1800 1 ks

20/600/1000 4 ks

21/600/500 1 ks

21/600/1000 4 ks

Koralux Rondo Classic

KRC 700/750 1 ks

KRC 900/750 1 ks

Koratherm Vertikal

K10 700/514 1 ks

K10 1000/366 1 ks

K10 1600/366 1 ks

Podlahový konvektor Licon s ventilátorem

……. 1 ks

3. EXPANZNÍ NÁDOBA

Reflex N 18 litrů; 3,5 kg; Φd 308 mm; H 360 mm 1 ks

**4. OBĚHOVÉ ČERPADLO (POKUD NENÍ V KOTLI)**

Grundfos Alpha 2 25/40 ; Q=0,533 m3/h; H=5,69 m 1 ks

**5. KOTEL**

Závěsný plynový kondenzační kotel Buderus ……; max. výkon …… kW

**6. OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY**

Zásobník teplé vody B 120 S; Společně navrhovaný s kotlem jako Aqua Komplet

7. TEPELNÁ IZOLACE

MIRELON PRO

Pro potrubí

22x1 … m

18x1 … m

15x1 … m

8. ARMATURY OTOPNÝCH TĚLES

Termostatický ventil V-exakt, Heimeier

DN10 10 ks

DN 15 10 ks

Termostatická hlavice K – Standart 20 ks

Radiátorové šroubení Regulux, Heimeier

DN10 10 ks

DN 15 10 ks