2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

…………………………… T4

1.) ZAŘÍZENÍ KOTELNY

Stacionární ohřívač vody OVS-VV 0512 firmy STREPTRUTNOV .. ks

Objem 4000l, teplosměnná plocha 5 m2

Víceúčelové zařízení OLYMP HC-10S4 .. ks

Čerpadlo pro dálkové vytápění GRUNDFOS .. ks

MAGNA3 25 - 80

Kotel Buderus Logamax Plus GB 162-100 .. ks

Závěsný kondenzační plynový kotel, výkon 94,5 kW

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 1 ks

Od firmy: ETL-Ekotherm® a.s., typ: HVDT IV

Sdružený rozdělovač a sběrač 1 ks

Od firmy: ETL-Ekotherm® a.s., typ: MODUL 150

Vyvažovací ventil STAD DN 32 .. ks

Od firmy: IMI Hydronic

Poznámka: Dle vzoru si doplňte vlastní údaje z výpočtové část.