
**Navigátor, tisk a publikace**


**Deska**

0


-250

**Vložení terénu – síť**


-250

-600

**Mapa projektu Mapa zobrazení**




**Souhrnné zobrazení lze uložit v Mapě zobrazení**



**1. Vytvoření seznamu výkresů**

Postup: krok 1 krok 2 krok 3




Zde se provede seznam výkresů: 1. NP, 2.NP, Pohled severní, ……., Obecná perspektiva ……….

Nezapomenout na nadefinování měřítka M1:50, M1:100

Výkresy lze taktéž přejmenovat pomocí PT


**2. Výkresová složka a jednotlivé výkresy**

Stanovení formátu výkresu a razítka


****

**3. Proměnné texty v popisovém poli**

Soubor – Info – Info o projektu



**4. Vytvoření nového výkresu**

****

Názvy výkresů:


Půdorys 1.NP

Půdorys 2. NP

Řezy

Pohledy

Perspektivy




**5. Umístění kresby na výkres**


Zobrazit výkres poklepáním LT Navigátoru a z Mapy zobrazení přetáhneme konkrétní zobrazení na plochu zobrazeného výkresu.

**6. Kresba – nastavení kresby, rámeček …..**

- poklepáním na kresbu a zkratka CTRL+T

TIP – rámeček (přizpůsobit rámeček kresbě)






**7. Publikace, tisk**


Export do formátu PDF – nejběžnější způsob

Dokument – publikovat

Díky tomu se zobrazí Výkresová složka a Sada publikací





* Přetáhnout PT - a potom poslat na tiskárnu



Nebo lze uložit a potom provést tisk

a) Vytvoření nové sady: Export do PDF







b) Vlastnost – uložit soubory - cesta



c) Dále poklepat na sadu: Export do PDF, objeví se prázdné pole



d, Přetažení výkresů z Výkresové složky z levé strany do definované sady (Export do PDF)



e) Nakonec klepnout na ikonu Publikovat a jednotlivé výkresy se uloží do nadefinované cesty (složky). Pak lze již tisknout.