1. Ležaté svodné potrubí

Potrubí:

PVC – KG SN4 DN 100 2 m

DN 125 10,3 m

DN 150 2,1 m

Tvarovky:

Kolena K 110 – 45° 6 ks

K 125 – 30° 2 ks

K 125 – 45° 5 ks

Odbočky 125/110 – 45° 2 ks

150/125 – 45° 1 ks

Redukce R 100/70 1 ks

R 125/110 2 ks

2. Svislé a připojovací potrubí

Potrubí:

PP – HT DN 40 6,2 m

DN 50 4,8 m

DN 70 4,8 m

DN 100 12,7 m

Tvarovky:

Kolena K 110 – 30° 1 ks

K 110 – 45° 4 ks

K 110 – 87,5° 2 ks

Odbočky 70/50 – 67,5° 1 ks

70/50 – 87,5° 1 ks

110/40 – 67,5° 1 ks

110/40 – 87,5° 1 ks

110/50 – 45° 1 ks

110/50 – 87,5° 1 ks

110/110 – 87,5° 3 ks

D 110/50 – 87,5° 1 ks

Zátky Z 75 1 ks

Z 110 1 ks

Čistící kusy Č 75 1 ks

Č 110 2 ks

Vent. hlavice VH 100 1 ks

Těsnící střešní manžeta DN 110 1 ks

3. Zařizovací předměty

Závěsná keramická výlevka Jika Mira, umělohmotná mříž je součástí dodávky 1 ks

Keramické umyvadlo Lyra plus 55x45 cm, bez otvoru pro baterii, bílé 1 ks

Zápachová uzávěrka HL 134/40 3 ks

Odpadní ventil HL 15.1 3 ks

Automatická pračka Siemens IQ 800 1 ks

Podomítková zápachová uzávěrka HL 400 2 ks

Vpusť podlahová HL 317H DN 110, těsnící límec je součástí dodávky 1 ks

Podomítková zápachová uzávěrka HL 440 2 ks

Kombinační klozet Olymp s vodorovným odpadem a se spodním napouštěním,

keramický, bílý 1 ks

Sedátko s poklopem Olymp, bílé 1 ks

WC souprava 2 ks

Držák toaletního papíru 2 ks

Keramické umyvadlo Connect Arc 55x45,5 cm, bez otvoru pro baterii, bílé 2 ks

Nerezový dvojitý dřez Sinks Rodi Rovigo Duo, sifon a odpadní ventily jsou

součástí dodávky 1 ks

Myčka nádobí AEG F45000VO 1 ks

WC SYSTÉM pro závěsné klozety – modul PRO 893649 1 ks

Závěsný klozet Lyra plus, keramický, bílý 1 ks

Sedátko s poklopem Lyra plus, bílé 1 ks

Akrylátová vana Ravak ROSA II, bílá, pravé provedení 1 ks

Ravak – odtokový komplet s přepadem 1 ks

Podhlavník ROSA II, bílý 1 ks

4. Ostatní

Revizní PVC šachta TEGRA DN 600, vtok DN 150 – 180°, odtok DN 150 – 0° 1 kpl

Poklop bez větrání tř. D 40 1 kpl

Zkouška vodotěsnosti vnitřní kanalizace 1 kpl

Zkouška plynotěsnosti vnitřní kanalizace 1 kpl

Výsek drážek pro potrubí DN 75

V 1.PP – 200x150 mm 2,6 m

V 1.NP – 125x150 mm 2,4 m

Výsek drážek pro potrubí DN 110

V 1.PP – 250x175 mm 2,6 m

V 1.NP – 175x175 mm 2,4 m

Upevňovací a závěsný materiál 15,5 kg