3.1 NÁVRH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

**UMYVADLO**


LYRA PLUS 814383

**Umyvadlo 60 x 49 cm**

**Provedení**

* 109 bez otvoru pro baterii
* 104 s 1 otvorem pro baterii uprostřed

<http://www.jika.cz/produkty/produktove-kategorie/umyvadla/umyvadlo-60-cm-814383.html>



**Umyvadlová stojánková páková baterie**


LYRA PLUS 311281



**Zápachová uzávěrka – sifon**

<http://www.plastbrno.cz/e-sifon-umyvadlovy-nerezova-miska-prackovy-vyvod-zatka>

E Sifon umyvadlový nerezová miska, pračkový vývod, zátka



Klozet kombinovaný s vodorovným odpadem

Klozet kombinovaný se svislým odpadem

Klozety nejlépe LYRA PLUS viz: zde najdete jednotlivé typy odpadu

<https://www.jika.cz/katalog/produkty/#!/klozety/kombinacni-klozet>

Dřez nerezový http://www.drezyfranke.cz/


Bidet

Vana


Sprcha https://www.ravak.cz/

Výlevka Jika – speciální výrobky

Podlahová vpust <http://www.odtokyhl.cz/>




<http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/floor-drains/horizontal.aspx>




<http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/floor-drains/horizontal/flange/HL90Pr.aspx>

Napojení myčky a pračky <http://www.odtokyhl.cz/>




<http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/washing-devices.aspx>

Lapač střešních splavenin <http://www.odtokyhl.cz/>



<http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/rain-hoppers/HL660/2.aspx>



<http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/rain-hoppers/HL600.aspx>

**ZJEDNODUŠENÉ VÝKRESY**

Úkol:

Půdorysy upravit dle vzoru nebo viz technické kreslení.

Vč. Tisku 1:50