**SCHÉMA KOTELNY BUDERUS:**

1. Průvodce produkty (vpravo nabídka)

2. Hydraulická schémata (v sekci pro partnery)

 - nástěnné kotle (PDF, DWG) jako vzorový použijte 1008

Úkol: Do výkresu dokreslete chybějící armatury:

 - ke kotlům 2xKK

 - k HVDT : 4xKK + 1xVK+1xOV

 - na rozdělovač a sběrač 2xKK

 - k ohřívači teplé vody viz armatury u ohřívače vody

 - dokreslete razítko





Vysvětleno ve výuce.



Pokud by byl problém s místem tak použijte zjednodušené



Armatury u ohřívače teplé vody (bojleru)







