**4.1 SCHÉMA KOTELNY BUDERUS:**

<https://www.buderus.com/cz/cs/>

1. Pro partnery – pro projektanty

2. Hydraulická schémata

 nástěnné kotle (PDF, DWG) jako vzorový použijte 1008

Úkol: Do výkresu dokreslete chybějící armatury:

 - ke kotlům 2xKK

 - k HVDT : 4xKK + 1xVK+1xOV

 - před rozdělovač a sběrač KK

 - před stanici ohřevu TV KK

 - na rozdělovač a sběrač KK + T +M + VK

 - k ohřívači teplé vody doplnit armatury k cirkulaci



Vysvětleno ve výuce.



Pokud by byl problém s místem tak použijte zjednodušené



Armatury u ohřívače teplé vody (bojleru)







