**4.1 SCHÉMA KOTELNY BUDERUS:**

<https://www.buderus.com/cz/cs/>

1. Pro partnery – pro projektanty

2. Hydraulická schémata

nástěnné kotle (PDF, DWG) jako vzorový použijte 1008

Úkol: Do výkresu dokreslete chybějící armatury:

- ke kotlům 2xKK


- k HVDT : 4xKK + 1xVK+1xOV

- před rozdělovač a sběrač KK

- před stanici ohřevu TV KK

- na rozdělovač a sběrač KK + T +M + VK


- k ohřívači teplé vody doplnit armatury k cirkulaci



Vysvětleno ve výuce.



Pokud by byl problém s místem tak použijte zjednodušené



Armatury u ohřívače teplé vody (bojleru)

